{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["询价单","附件"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"merged":[[0,1,0,12],[1,1,1,5],[1,7,1,12],[2,2,2,5],[2,7,2,12],[3,2,3,5],[3,7,3,12],[4,4,4,5],[4,7,4,12],[5,2,5,4],[5,6,5,7],[6,2,6,4],[6,6,6,7],[7,2,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,12],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[8,6,8,12],[9,0,9,5],[9,6,9,12],[10,0,22,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"南通大学杏林学院施工询价单（校区楼宇空调进线电源改造项目）"]
[null,"采购人发出询价时间：2019年 12 月4日 ",{"$nulls":4},"供应商报价截止时间"]
[null,"采购人全称(公章)","南通大学杏林学院",{"$nulls":3},"供应商全称(公章)"]
[null,"采购人详细地址","启东市南海路1号",{"$nulls":3},"供应商详细地址"]
[null,"经办人","王老师","联系电话","0513-83920014",null,"联系人、联系电话"]
["序号","设备名称","规格、型号及主要性能",null,null,"数量","响应规格、型号及主要性能",null,"单价","总价","产地","质保期","供货期"]
[1,"南通大学杏林学院启东校区楼宇空调室外主机修复工程","具体要求见附件",null,null,"1批"]
[null,"其他要求","1.只接收纸质密封响应文件；\n2.付款方式：货到安装并经验收合格后审计后付至90%，尾款在设备正常运行竣工验收后1年后付清;\n3.含安装调试;\n4.本项目最高限价 3.2万 元（包含所有费用）；\n5.设备送到 启东 校区并安装调试.                           6.必须是具有独立法人资格的专业从事机电设备安装或空调维修服务的公司",{"$nulls":3},"总报价：人民币（大写）"]
["递交响应文件时间",null,"2019年 12 月9日上午10:00，逾期无效。           （响应文件 送到启东 校区综合楼三楼安全督查科）"]
["虚线左方为采购人填写",{"$nulls":5},"虚线右方为供货商填写"]
["注意事项：                                                                                                                                                         一、供应商报价必须完整填写询价单、响应文件，按格式要求填写、盖章；                                                                                               \n二、质量保证期内的技术支持与售后服务：\n1.供应商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。\n2.货物须为原厂原包装（原装正品），在质量保证期内供应商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。\n3.接到报修，要求维修人员24小时以内到达现场解决排除故障。如厂家因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不能影响学校教学工作，否则用户有权追究厂家的违约责任。\n4.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院不良行为供应商名录。\n5.配件及耗材要求：安装设备时除原机配件以外，如还需相关配件及耗材由中标人免费提供。\n6.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。\n三、响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照、资质、法人授权(附身份证复印件)、售后服务承诺等。\n四、响应文件必须密封完好，送达启东校区综合楼306室。 "]

{"sheet":"附件","index":1,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["一、情况说明：启东校区5-6#教学楼、食堂、后勤辅助楼、综合楼、大学生活动中心等楼宇空调室外主机约320台。（空调数量仅供参考，以自行踏勘为准）"]
["二、主要管材品牌：三德、中财"]
["三、施工内容："]
["1、拆除原有锈蚀φ20的铁质电源进线管；"]
["2、更换PVCφ40电源进线管并固定；"]
["3、进线电源使用保护套管隔开；"]
["4、安装PVCφ40*φ25的大小头接入空调主机；"]
["5、设备调试、施工面清理及其他工作。"]
["本次报价含税在内一切费用，为固定合同总价，总价不予变更。"]